**3 ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АФАР**

**3.1 Описание структурной схемы**

На рисунке представлена структурная схема ИВК с двухкоординатным сканером. На схеме изображен 2-х координатный сканер с драйвером управления шаговыми двигателями, гетеродин, генератор сигналов, смесители, усилители, конекторный блок с платой контроля концевиков, персональный компьютер и измеряемая АФАР.

ПК



Гетеродин



Драйвер управления шаговыми двигателями

У

См

Зонд

Генератор сигналов



Конекторный блок

См

У

Измеряемая АФАР

Рисунок - Структурная схема ИВК в ближней зоне